桂林技师学院空调智能故障考核系统设备升级包项目
[供应商]：

根据工作需要，现对 桂林技师学院空调智能故障考核系统设备升级包项目 采用校内公开招标方式进行采购，诚邀符合资格条件的供应商参加报价。

一、采购项目名称：桂林技师学院导游实训基地建设项目（项目编号：GLJSXY-20261002）

二、采购项目内容：软、硬件设备升级采购服务。

三、控制价：捌万叁仟元整（人民币大写）（小写￥83000.00）

四、供应商资格：

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具备独立企业法人资格；

3.具备以下资格证明文件：

（1）供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照、事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；

（2）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

（3）供应商财务状况报告（提供2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的，应按首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）。
4.以下情况不得参与磋商报价：

（1）中标我校建设工程项目后无故弃标的，从弃标之日起2年内不得参与投标报价；

（2）中标单位无故未按中标（成交）通知书规定签订合同超过10天，从中标（成交）通知书规定的合同签订日期之日起2年内不得参与投标报价；

（3）违反建设工程相关法律、法规进入住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台诚信信息数据库基本信息库或住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台有不良记录的企业不得参与投标报价；
（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参与投标报价。

5.本次采购不接受联合体报价。

五、报价文件要求
报价人提交报价文件应按下列顺序装订成册，数量三份，正本一份，副本两份。（活页装订的报价文件将被拒绝）：

1.报价函（按附件格式要求填写）

2.报价表（按附件格式要求填写）

3.服务承诺（格式自拟）

3.1项目服务承诺

3.2项目实施方案

4.有效的营业执照副本复印件

5.法人身份证复印件

6.法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（查验原件，委托代理时必须提供）

7.重大违法记录和不良信用记录查询结果

8.其他资料（如有）
六、递交报价文件截止时间

报价文件应于 2026 年 11 月 4 日 17 时前密封递交（或邮寄）到桂林技师学院教学研究部。逾期送达的报价文件恕不接受。

七、响应文件开启时间、地点

1.时间：响应文件提交截止时间后择期进行；

2.地点：桂林技师学院内。

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

九、评定方法

综合评分法

十、联系电话及通讯地址

地  址：桂林技师学院

邮  编：541004
电  话：13977327360

联系人：曾老师 

桂林技师学院

2026年 10 月 28 日

投标人须知

一、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、提供相同品牌投标，投标文件将按下列方式处理：
1.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

2.非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

三、质疑和投诉：

1.报价人认为在整个采购过程中自己的合法权益受到损害的，可以以书面形式向学院提出质疑，学院对报价人质疑做出答复。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，明确阐述整个采购过程中自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理。

3.监督（投诉）电话：0773-6751751
采购需求

说明：

1.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

2.供应商必须自行为其参加竞争性磋商的产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3．采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.本项目引用标准，如有废止、更新、替换的情形，以最新标准为准。

	序号
	项目名称
	详细参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	空调智能故障考核系统
	要求设备具有智能故障考核功能，可进行常见典型故障的设置，至少由故障设置终端、WiFi通讯模块、智慧实训终端APP、云平台考核管理系统等组成，考核系统与检测平台通过WIFI连接，可以实现故障设置、练习、故障考核、操作记录的查询等功能。

1、设置故障 

要求能实现无线故障设置功能，完成实训设备故障设置及清除。登录用户账号后，可在应用端设置故障。 

2、开始实训

开始实训模块适用于学生自行模拟练习实训操作，包含查看电路图、故障考核练习、查看答题记录、设备连接状态等模块。

可放大缩小查看电路图信息，通过分析和测量，判断可能出现故障的部位。选择故障信息提交作答按钮进行提交，可通过查看答题记录进行回顾。

3、操作记录 

为方便用于查看操作过程记录，系统将用户故障设置、开始实训等所有实训操作过程保存至“操作记录”模块。

操作记录包含日期、操作人、操作事项，同时也可点击查看答题记录。
1）要求具有随机模式：在所有的题目中随机抽取 N 个故障进行设置（要求提供此部分详细功能截图，不少于2张）

2）要求具有指定范围模式：在自己选择的故障中随机选中 N 个故障进行设置。（要求提供此部分详细功能截图，不少于2张）

4、技术参数
（1）工作电源：AC220V ±10%  50Hz

（2）外形尺寸≥280*360*120mm
5、线接线技能仿真软件

要求包含导线的连接与绝缘恢复、绝缘子线路的安装、塑料护套线路的安装、管线线路的安装、塑料线槽线路的安装共五个知识点的内容。（要求供应商投标文件中提供仿真系统相关5个知识点截图，投标现场演示软件功能）

至少包含内容：

①知识点1-导线的连接与绝缘恢复：内容至少包含验电笔、螺钉旋具、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀、导线连接常用方法、单股铜导线的连接、多股铜导线的连接、线头与接线桩的连接、绝缘层的恢复、线鼻子接线等内容。

②知识点2-绝缘子线路的安装：内容至少包含常用绝缘子种类，器材、工具及仪表、工艺流程、定位、划线、凿眼、预埋件、埋设保护管、固定绝缘子、敷设导线、线路检测等内容。

③知识点3-塑料护套线路的安装：内容至少包含护套线应用、护套线规格及型号介绍、塑料护套线布线线路、准备工作、操作步骤、定位、划线、凿眼、埋设预埋件和紧固件、埋设保护管、固定铝线卡、敷设护套线等内容。

④知识点4-管线线路的安装:管线线路介绍，金属管线配线所需器材、工具，绞板器，接线盒，金属管卡，弯管器、钢管除锈，涂漆，钢管锯削，清管穿线，弯管等内容。

⑤知识点5-塑料线槽线路的安装：内容至少包含线槽线路介绍，施工前准备，安装工艺流程，常用规格型号、线槽固定、线槽连接、槽内放线、导线连接、线路检查等内容。
	项
	1
	52000
	52000

	2
	制冷电控系统
	要求电气控制系统采用交流220V/380V供电，配置交流接触器、热过载继电器、自动控制器、制冷控制器、电子温控器、压缩机保护模块、按钮开关、指示灯、急停、熔断器等电器元件。交流接触器、热过载继电器配合使用；配置多种控制器，用于控制多个制冷执行部件的工作状态；

技术参数：
（1）工作电源：AC220V/AC380V ±10%  50Hz

（2）外形尺寸≥400*500*200mm
	项
	1
	31000
	31000


（2）商务要求

	商务及其他要求表（参考）

	交货地点
	1.交货地点：招标人指定地点

	工期要求
	1.合同签订后15个工作日内交付使用。

	服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期≥3年，质保期满后维保费不超过合同金额的5%。

2.免费送货上门、提供免费技术培训（须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向专业技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训）。

3.提供≥3年的7×8小时售后技术服务，维保期内均提供免费上门维护、升级服务，故障响应时间：1小时内进行响应，2小时以内到现场，8小时以内解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

4.免费质保期内，需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

5.免费安装调试：中标人负责本项目所有设备的安装、调试工作。

6.投标人请在投标文件中提供具体的售后服务方案。

	付款方式
	合同签订后，投标人实施完成并双方验收通过后，由投标人出具正规等额、有效发票，采购人在收到发票15个工作日内向投标人支付100%款项。

	履约保证金
	无


报价函（格式）

致：桂林技师学院

根据贵方                       项目（项目编号：  ）要求，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称），提交报价文件一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 报价人在报价之前已详细了解询价要求并与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标的各项规定和要求，对项目要求的合理性、合法性不再有异议。

2. 本报价有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

3. 如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按询价要求及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4. 报价人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

5. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

    地址：                                         邮政编码：                  

    电话、电报、传真或电传：                                                   
    开户名称：                                                                 
    开户银行：                                                                 
    账号：                                                                     
    法定代表人或委托代理人签名：                                               
    报价人盖公章：                                                             
    报价日期：                                                                 

注：未按要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

报价表（格式）

	序号
	项目名称
	招标控制价

（元）
	报价金额

（元）

	1
	XXXXXXXXX
	0.00
	

	备注：合同价格形式为固定总价。


报价人（盖单位公章）：                                 

法定代表人或委托代理人签名：                          

日期：       年    月    日

服务承诺（格式自拟）

法定代表人授权书

桂林技师学院：

兹授权         为我公司参加贵单位组织的              （项目编号：xx）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（盖章）：                         
法定代表人（签字或签章）：                 
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（正反面复印件）


	粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）


技术要求偏离表（格式）

采购项目名称：                 
采购项目编号：                 

	序号
	名称
	技术要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“服务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                   
供应商（公章）：                

日期：   年   月   日

评审办法
一、评审依据及方式

1. 价格分…………………………………………………………………………………30分

满足报价文件要求且最后报价最低（收费最低）的供应商的价格作为基准价，其价格分为满分30分。

基准价      

报价得分 =                                             ×30分
                               最后报价   

注：如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评分小组有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的， 评分小组将其作为无效竞标处理。

技术分…………………………………………………………………………………64分

（1）产品技术（满分 38分）
根据招标文件中的技术参数要求部分，不满足招标文件要求的每项扣2分。此项满分38分，扣完为止。

（2）项目实施方案（满分15分）

根据投标人编制的维护服务组织实施方案（包括但不限于采购需求分析、实施步骤、进度安排、质量保证措施等方面）与项目实际情况结合的程度以及可行性进行综合评分：

一档（15分）：投标人提供的方案详细全面、针对性强、具有很强可操作性，服务措施完善；

二档（10分）：投标人提供的方案较为详细，具有针对性及操作性，服务措施较完善；

三档（4分）：与采购方需求有差异，方案差，非专门针对本项目、不合理且操作性不强，服务措施不完整、不严密。

四档（0分）：供应商响应文件中未提供项目实施方案或提供的项目实施方案不满足项目需求或未提供的。

（3）售后服务（满分5分）

一档（5分）：方案全面合理，内容具体、适用性强，可全面满足采购人的售后服务需求；

二档（3分）：售后服务方案较为全面，有基本的服务流程和内容，基本满足采购人的要求；
三档（1分）：售后服务方案适用性差、不能完全满足采购人的需求；

四档（0分）：不满足招标要求的或未提供的。

（4）培训方案（满分6分）
投标人在设备安装、调试、验收完毕后即对采购人进行现场培训，直到受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确操作、维护、排除一般故障为止。

培训方案包括：

①详细的培训方案；

②培训的方式及人员；

③培训质量保证措施；

以上内容每提供一项方案内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的得2分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣1分；每缺少一项方案内容的扣2分，分数扣完为止。

业绩分………………………………………………………………………6分

要求提供近三年类似大赛设备项目合同关键页，每提供一个得2分，满分6分；

注：供，需同时提供上述人员身份证复印件、相关证书复印件。应商如在响应文件中提供了针对本项目的实施人员
总得分=1+2+3
三、成交候选人推荐原则

评分小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。评分小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按“技术分”由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（1）采购单位应当确定评分小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者报价文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

